|  |  |
| --- | --- |
| กำหนดตั้วตั้ง FAD ไว้ที่ตำแหน่งที่0012 และ 0013 | MOV 12H,#0fH  MOV 13H,#0adH |
| กำหนดตัวคูณ 0A ไว้ตำแหน่งที่ 0023 | MOV 23H,#0aH |
| คูณตัวตั้งที่ ตำแหน่งที่ 12H กับ 23H  และไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ 65H และ 64H ตามลำดับ | MOV A,13H  MOV B,23H  MUL AB  MOV 65H,A  MOV 64H,B |
| คูณตัวตั้งที่ ตำแหน่งที่ 13H กับ 23H  และไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ 74H และ 73H ตามลำดับ | MOV A,13H  MOV B,23H  MUL AB  MOV 74H,A  MOV 73H,B |
| บวกตำแหน่งที่ 65H กับ 75 และไปเก็บไว้ตำแหน่งที่ 33H | MOV A,65H  ADDC A,75H  MOV 33H,A |
| บวกตำแหน่งที่ 64H กับ 74 และไปเก็บไว้ตำแหน่งที่ 32H | MOV A,64H  ADDC A,74H  MOV 32H,A |
| บวกตำแหน่งที่ 63H กับ 73 และไปเก็บไว้ตำแหน่งที่ 31H | MOV A,63H  ADDC A,73H  MOV 31H,A |

END